Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 2мм.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

* Магазин подачи рулонного кромочного материала;
* Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
* Регулировка количества наносимого клея;
* Узел предварительной обрезки;
* Фрезерный блок для снятия с весов по пласти двумя твердосплавными высокочастотными фрезами с приводом от 2-х высокочастотных моторов.
* Минимальная длина панели, мм130
* Минимальная ширина панели, мм80
* Толщина панели, мм10-45
* Толщина кромки, мм0,4-2
* Скорость подачи, м/мин5
* Частота, Гц200
* Давление воздуха, МПа0,7
* Габариты, мм2000х730х1250
* Транспортные габариты,мм1400x800x1450
* Масса, кг300

**Станок полностью рабочий. 2020гв.**